|  |  |
| --- | --- |
| **Labor Protokoll** | |
| ID | PRO-008 |
| Datum | 25.04.18 |
| Version | 1 |
| Teilnehmer | * Prof. Fohl * Brak * Hussein * Kessener * Sentler |
| Hintergrund | Dritter Labortermin |
| Agenda | * ✓ Abnahme des Dokuments über die Analyse des Anlageverhaltens * ✓ Abnahmetest HAL * Abnahmetest serielle Verbindung |
| Beschlüsse | |  |  | | --- | --- | | BES-029 | Use Cases enthalten auch Rückbezug auf die Requirements die in dem Use Case abgedeckt sind | | BES-030 | Im Falle eines Fehlers wird immer das ganze System (beide Module) stillgelegt, selbst wenn der eigentliche Fehler nur eins der Module betrifft | | BES-031 | Die serielle Verbindung wird mit einer Baudrate von 1.228.800bps betrieben um ein Watchdog Timeout von 100ms zu gewährleisten. | |
| Offen | * Zeitplan * Aufgabeneinteilung zum 4. Labortermin |