|  |  |
| --- | --- |
| **Labor Protokoll** | |
| ID | PRO-010 |
| Datum | 17.05.18 |
| Version | 1 |
| Teilnehmer | * Prof. Fohl * Brak * Hussein * Kessener * Sentler |
| Hintergrund | Fuenfter Labortermin |
| Agenda | * ✓ Abarbeiten des Abnahmeprotokolls AP-002 |
| Beschlüsse | |  |  | | --- | --- | | BES-036 | Beim Auflegen neuer Items auf das Modul 1 ist ein Mindestabstand von 2 Itemlaengen einzuhalten | | BES-037 | Zum Ueberpruefen, ob sich gerade ein Item in der Hoehenmessung befindet, wird nicht die Lichtschranke LB\_HEIGHTSENSOR verwendet, sondern kontinuierlich eine Hoehenmessung ausgefuehrt, dessen Auswertung indiziert, ob sich ein Item in der Hoehenmessung befindet oder nicht. | | BES-038 | Nach Verlassen des ESTOP Zustands durch RESET geht das System in den Ready Zustand ueber; es muss also erst noch START gedrueckt werden, bevor es wieder anfahren kann. | |
| Offen | -/- |