Kleine Höhensensor-Analyse

Fließband leer / still

1110 0011 1100  
1110 0101 0000  
1110 0010 1111

Werkstück in Fließband / still

1000 1110 0111  
1000 1111 0100

Binäres Werkstück auf Fließband / still

Normal Binär ‚1‘ Binär ‚0‘  
1000 1110 1111 1001 1001 0111 1010 0101 0111  
1000 1110 1110 1001 1010 0000 1010 0011 1110  
1000 1111 1111 1001 1000 1111 1010 0100 1000

**Legende:**  
Stabil Kritisch Instabil