|  |  |
| --- | --- |
| **Labor Protokoll** | |
| ID | PRO-007 |
| Datum | 12.04.18 |
| Version | 1 |
| Teilnehmer | * Prof. Fohl * Brak * Hussein * Kessener * Sentler |
| Hintergrund | Zweiter Labortermin |
| Agenda | * ✓ Aufgaben Neuverteilung und Planung zum Dritten Labortermin * ✓ Implementation der Sensorik HAL mit Interruptverarbeitung |
| Beschlüsse | |  |  | | --- | --- | | BES-025 | Dokumentation wird im development branch betrieben | | BES-026 | Wir nutzen die Timemanagement Utilities im Gitlab | | BES-027 | Das Abbrechen der Seriellen Verbindung wird als Fehlerzustand equivalent zum E-Stopp interpretiert | | BES-028 | Zur Interrupt Verarbeitung nutzen wir pulse messages durch InterruptAttachEvent | |
| Offen | -/- |